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Модули ввода-вывода

Модули ввода-вывода для контроллеров в крейтовом конструктиве делятся на два типа: с параллельным интерфейсом серии I-8K и с последовательным интерфейсом серии I-87K . Модули с параллельным интерфейсом серии I-8К - высокоскоростные устройства ввода/вывода, которые могут быть установлены только в контроллеры. Модули последовательного типа серии I-87K обладают более низкой скоростью обмена и могут устанавливаться как в слоты расширения контроллеров, так и в слоты дополнительных устройств, например серий I-87Кn или RU-87Рn. В контроллер можно устанавливать модули в любой комбинации: как параллельные, так и последовательные. Все модули обладают съемными клеммными соединителями с винтовой фиксацией внешних проводов.

В свою очередь модули выпускаются в низкопрофильном и высокопрофильном исполнении. Высокопрофильные модули обладают функциями автоопределения и горячей замены, поддерживаемой всеми новыми моделями контроллеров.

Таблица совместимости контроллеров и модулей ввода-вывода: 

	Серия контроллеров
	Модули ввода-вывода серии I-8K 
	Модули ввода-вывода серии I-87K 

	
	Высокопрофильные
	Низкопрофильные
	Высокопрофильные
	Низкопрофильные

	XPAC 
	Да
	-
	Да
	-

	WinPAC 
	Да
	-
	Да
	-

	LinPAC 
	Да
	-
	Да
	-

	iPAC 
	Да
	-
	Да
	-

	ViewPAC 
	Да
	-
	Да
	-

	RU-87P1/2/4/8 
	-
	-
	Да
	-

	USB-87P1/2/4/8 
	-
	-
	Да
	-

	WinCon 
	Да
	Да
	Да
	Да

	LinCon 
	Да
	Да
	Да
	Да

	I-8000 
	Да
	Да
	Да
	Да

	I-8KE4/8 
	Да
	Да
	Да
	Да

	I-8KE4/8-MTCP 
	Да
	Да
	Да
	Да

	I-87K4/5/8/9 
	-
	-
	Да
	Да


Сегодня основной тенденцией в автоматизации технологических процессов является применение распределенных систем управления и сбора данных. Не секрет, что современные процессы на производстве становятся все более сложными, оборудование занимает все большую площадь, основной процесс обрастает массой вспомогательных.

Применение распределенных систем управления и сбора данных позволяет: 
- значительно сократить затраты на кабельные коммуникации, идущие к датчикам; 
- приблизить мощность современных вычислительных средств к объекту управления; 
- повысить живучесть всей системы, легко заменять отказавшие элементы, дублировать критически важные узлы; 
- использовать принцип модульности, делая отдельные элементы и узлы системы относительно независимыми и автономными; 
- вводить в строй не всю систему сразу, а поэтапно; 
- снизить расходы на модернизацию системы, быстрое расширение и наращивание возможностей; 
- быстро интегрировать вновь создаваемые системы в общую информационную сеть предприятия.

Серия I-7000
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Серия I-7000 обеспечивает недорогое гибкое и эффективное решение для самого широкого спектра индустриальных и лабораторных задач.

Линейка выпускаемой продукции включает коммуникационные модули, модули аналогового ввода и вывода, модули дискретного ввода/вывода, таймеры/счетчики.

Каждый модуль - это функционально законченное устройство, размещенное в пластиковом корпусе из негорючей пластмассы. На корпусе расположены необходимые разъемы и клеммные соединители для винтовой фиксации внешних входных и выходных цепей. Установка модулей не требует специальных объединительных плат и может осуществляться как на стандартную несущую 35-миллиметровую DIN-рейку, так и на любую плоскую панель или стену.

По своим техническим характеристикам и системе команд контроллеры и модули серии I 7000 аналогичны изделиям других производителей, представленным на рынке России в настоящее время. Однако, при создании серии I-7000 разработчики не только учли все лучшие черты, присущие ранее выпушенным сериям, но и обеспечили их полную совместимость, устранили отдельные недостатки, а также дополнили свои изделия новыми функциями.
Серия M-7000
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Серия M-7000 представляет дальнейшее развитие серии модулей удаленного ввода/вывода I-7000. Отличительной особенностью M-7000 является поддержка не только протокола DCON, но и протокола одной из наиболее распространенных полевых шин – Modbus RTU. Такое решение позволяет подключать модули ввода/вывода серии M-7000 к контроллерам различных производителей, поддерживающим полевую шину Modbus RTU

Модули ввода-вывода серий ET-6000 и ET-7000 с интерфейсом Ethernet 
Наличие в этих модулях интерфейса Ethernet и встроенного Web-сервера позволяют пользователю контролировать состояние и управлять устройствами через обычный Web-браузер. При этом не требуется никакого другого специального программного обеспечения.
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Также модули поддерживают протоколы Modbus/TCP, шлюз Modbus/RTU, Modbus/RTU Master, Modbus/RTU Slave и другие, позволяющие интегрировать устройства в SCADA-систему. Модули ввода-вывода серии ET-7000 обладают теми же основными характеристиками, что и модули ввода-вывода серии ЕТ-6000. Главными отличиями этой серии от ЕТ-6000 является отсутствие порта RS-232 и миниатюрный корпус.

· Модули ввода/вывода серий i-8K, i-87K (146)

· Модули удаленного ввода/вывода серий i-7000 (146)
· Модули удаленного ввода/вывода серий M-7000 (39)

· Модули   ввода/вывода через Ethernet серий ET-7000, ET-6000 (13) 
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